# 压缩式雾化器技术参数

1. 输出压力：≥7L/min@100kpa
2. 喷雾量：≥0.40ml/min
3. 粒子径：MMAD3-5um
4. 药液杯容量：7毫升-10毫升
5. 喷雾速率：≥0.25ml/min
6. 电源：AC220V、50HZ
7. 消耗功率≼140W/h
8. 非专机专用的一次性雾化喷雾装置