# 脉博血氧仪技术参数

1. 测量范围：0-100%。
2. 分辨率：≤1%
3. 精确度：±2%
4. 测量范围：不窄于18-300bpm
5. 连续监护模式：≥96h数据
6. 点测模式：≥4000条数据
7. 监护模式：成人、儿童、新生儿
8. 可使用多种规格的血氧探头（含可重复使用的成人、儿童、新生儿探头和一次性探头）
9. 锂电池，可充电。