# 生物显微镜（二）技术参数

1.正置生物显微镜 ，视野数20

2.无限远光路

3.5位物镜转换

4.LED冷光源长寿命照明

5.平场消色差物镜

|  |
| --- |
| 物镜 4x |
| 物镜10x |
| 物镜40x |
| 物镜100x（油镜） |

6.10x目镜，屈光度可调,可缩紧

7.低位同轴机械物台，没有暴露传动齿条

8.扫描面积大于 7.6 x 2.6 cm

9.表面银离子镀膜，有效防传染病

10.便携手柄，方便携带，搬运

11.两小时自动关机