# 便携式膀胱容量测定仪技术参数

★1. 便携式

1. 扫容积显示范围广阔，从0ML到999M，而且容积差<士10%，显示精度为1ML。
2. 定位方式多样化，针对男性、女性、切除子宫女性和儿童都有相应的膀胱容量计算方式。预扫描定位和投影定位相结合。
3. 3D膀胱的动态显示
4. ≥120度的B型扫描角度
5. ≥12个切面建模数目
6. 内置热敏打印机，支持电子病例输出，可以跟计算机相连。