# 光子治疗仪技术参数

技术要求：

1.光源材料：矩阵集成芯片式固态光源系统，每个光源含有多个集成式LED芯片，光能分布均匀照射面积大。

2.峰值波长：红光640nm±20nm。

3.光功率密度：≤300mw/cm2，多挡可调。

4.治疗时间0-99min连续可调。

5.有效治疗面积≥150cm2。

6.光源采用柔性臂支撑，照射角度可360度任意调节。

7.控制方式：轻触按键，操作简单。