# 电动手术台（美容椅）技术参数

1.电动总控输入电压: 110~230V, AC50/60Hz

输出电压：24V DC

输出功率：96Ｗ

环境温度：-15℃～+45℃

2.电推杆

　升降部：　行程100mm

背部：　　行程75mm

腿　部：　行程55mm

　最大负载：6000Ｎ

　环境温度：-15℃～+45℃

3.整床长度：1950mm

最低及最高：600mm-840mm

背部调节角度：70°

　腿部调节角度：45°

承重：≧220KG