# 气动吸脂仪技术参数：

1. 负压范围：-0.092MPa～0MPa（可调）

2. 抽吸流量: 0L/Min-270L/Min（可调）

3. 正压范围：0MPa～0.8MPa（可调）

4. 振动幅度： ≤6mm±0.6mm

5. 振动频率: ≤600次/分±60次/分

6. 肿胀液流量：0ml/min～450ml/min

7. 运转方向:正反转一键转换

8. 电机转速:0~300rpm/Min

9. 正常工作噪声：≤65db

10. 输入功率：1000W

11.工作电压:AC220V±22V

12.纳米脂肪制备时间：50ML制备时间≤120S

13.细化脂肪颗粒制备时间：50ML制备时间≤60S

14.脂肪胶制备时间：10ML制备时间≤2分钟

15.最大推拉力：0-20N

16.离心纯化转数：0－5000R/Min

17.最大相对离心力：0－4400g

18.转子容量：50ML\*4 (注射器)或20ML\*4（注射器）