# 电子注射器技术参数

一、基本要求：

1.配套注射器配合使用，用于面部真皮层定量注射

2.设备具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，通过注射器底座推动注射器活寒将药物推出：

二、设备的性能指标

1.推进档位：≥5档可调

2.推进速度：1. 5mm-3. 5mm可调

3.注射模式：23种，具备自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式

4.通用注射器规格：24种，可通用1ml.2. 5ml、3ml、5ml规格注射器

5.针剂剂量：0. 8ml-5ml可调

6.注射间隔时间：0. 5s-38可调

7.最大负压强度：≤-75Kpa

8.负压档位：≥11档可调

9.注射次数：10-180可调

10.适配通用5pin、9pin型针头

11.单发剂量智能计算显示功能

12.具备常规设置参数记忆功能

13.自动定量注射功能

14.具备注射次数计数功能

15.具备自动报警装置

16.液晶触摸显示屏

17.全中文操作界面

18.后退值：固定值

三、设备配置：

1.主机 一台

2.手柄 一套

3.电源适配器 一套

4.脚踏开关 一套

5.接电线 一根

6.负压管和前置过滤器 一套