# 超声导入仪技术参数

1. 三档可调，导入皮肤不同层次，可达1.5-5毫米。
2. 适用于凝胶剂、精华液、乳剂、霜剂的导入。
3. 脉冲波群宽度：200ms±10%
4. 电致孔冲峰值：最大值应不超过87V
5. 电脉冲的基波：由2KHZ±10%的方波
6. 脉冲宽度：为0.2ms,误差为±10%。