**空气波压力治疗仪技术参数**

**技术参数**

1. 治疗时间：5-99分钟
2. 压力范围：0－210mmHg
3. 间歇时间：0-60s
4. 保持时间：0-12s
5. 工作腔数：6个
6. 配置：主机一台、腿部压力带一对、脚刺激板一对、手臂压力带一只、腰部压力带一只、单头连接管一根、双头连接管一根、堵头一个、说明书一册、保修单一张、合格证一张、医用小推车一台

**功能参数**

1. 内置安全控制系统，部分工作模式下，压力和间歇时间都进行安全设置，降低误操作的风险。
2. 一键操作梯度压力，方便治疗，减少医护工作量。
3. 十二种工作模式，适用更多临床治疗需求。
4. 治疗结束自动抽气，减少医护工作量。
5. 多种组合工作模式，适用更多治疗需求。
6. 超静音设计，工作噪音低于≤50dB，防止干扰患者休息。
7. 大屏显示，触摸控制。
8. 具有保存治疗处方功能，方便临床实用。
9. 具有零压跳过功能，避开创面、留置针等不宜挤压的部位。
10. 具有急停按键功能，确保患者安全，极大减少护理工作量。
11. 具有梯度压力功能，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。
12. 精准压力控制系统。
13. 超强抗压气囊，不易破损。
14. 6腔序贯叠加四层气囊设计，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适。
15. 实时压力检测及提示功能。
16. 气囊漏气检测。
17. 可同时治疗四个肢体。
18. 断电保护功能，仪器在突然断电时自动泄压保护。