# 宫腔检查镜技术参数

1、外鞘直径：≤15Fr；

2、镜鞘工作长度：≥210mm；

3、镜体外径：≤Ф3mm；

4、镜体工作长度：≤302mm；

5、视场角：≥55°；

6、视向角：≥30°；

7、视场中心角分辨力：≥2.3C/（°）；

8、有效景深范围：≥1～70mm；

9、内窥镜传像系统采用柱状透镜加工技术，图像清晰，视场明亮，带有方向标，蓝宝石镜头；

10、独立进水和出水通道设计，可以持续循环灌流膨宫液；