# 医用冷藏箱技术参数

1.有效容积≥890L

2.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定，调节增量为0.1℃.

3. 温度控制范围：控制在2℃~8℃的较窄范围，风冷系统，箱内温度波动范围±3℃。

4.安全系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警。

5.冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工处理冷凝水

6.标识牌插槽：搁架带标识牌插槽便于区分存储物品。