# 眼底照相机技术参数

1、彩色图像采集像素：≥2400万；

2、拍摄方式：免散瞳照相；

3、眼底观察方式：光学前后节补偿镜头切换；

4、拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm；

5、屈光补偿调节范围：-25D～+30D；

6、眼底观察对位方式：双圆点对位；

7、调焦方式：自动对焦、劈裂线对焦；

8、拍照方式：自动拍照、手动拍照；

9、固视灯：9 点镜头内固视；

10、最大视场角度：≥45 度；

11、工作距离：40mm±2mm；

12、拼图功能：自动无缝拼图；

13、软件：支持 Dicom3.0 协议，可接入医院 HIS \PACS 系统、眼底拼图、图像后处理、病灶大小的测量计算、病人信息管理；

14、AI分析：支持AI分析软件，同时支持按客户城求订制AI软件。