# 视频眼震电图仪技术参数

一、目镜

1、显示屏分辨率：2400×1080

2、红外LED灯：波长940nm，输出功率150mW

3、绿色LED灯：波长575nm，输出功率60mW

4、眼动图像分辨率：1920×800像素

5、眼动图像帧率（FPS）：≥120

6、图像放大倍数：≥2倍

7、存储≥256GB

二、软件特色

1、检查项目：自发眼震检查、凝视眼震试验、扫视眼动检查、位置性眼震检查、摇头眼动检查、双温试验等

2显示界面：双眼图像显示和单眼图像加波形显示，可灵活切换左、右眼进行波形分析

3、数据分析：双眼眼动视频图像记录、存储、回放和倍速播放等功能，并实时对一路视频进行数据分析，在显示屏上实时显示眼动波形曲线

4、无线投屏：双眼眼动视频图像、波形数据可无线同步扩展显示在液晶电视上

5、无线传输：视频数据通过无线传输至电脑中，可进行检查结果分析和出具报告

6、报告打印：无线打印报告

三、连接医院信息系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 便携式红外视频目镜 | 1个 |
| 2 | 目镜充电器 | 1套 |
| 3 | 头带 | 1个 |
| 4 | 中文说明书 | 1本 |
| 5 | 出厂合格证 | 1个 |
| 6 | 目镜专用仪器箱 | 1个 |
| 7 | 路由器 | 1个 |
| 8 | 路由器充电器 | 1套 |