电动流产吸引器技术参数

1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；  
   2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。  
   3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；  
   4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；  
   5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活；

6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏；  
7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养；

8. 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～0.09MPa(680mmHg)　　  
9.抽气速率：≥15L/min

10.噪音：≤60dB（A）  
11.贮液瓶：500ml×2（玻璃）  
12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）