# 宫腔镜技术参数

1、镜体外径：≤Φ5.2mm、一体化结构；

2、镜体工作长度：≥200mm；

3、视场角：≥55°；

4、视向角：12°±5%；

5、视场中心角分辨力：≥2.3/(°)；

6、有效景深范围：1—70mm范围内；

7、有效光度率：≥1400cd/㎡/lm；

8、通道：镜体带有2个≥1.2mm注液通道、1个≥6Fr手术器械通道；

9、宫腔镜传像系统采用柱状透镜技术，图像清晰，镜体内带有方向标，蓝宝石镜头；