# 骨钻技术参数

1金属外壳、直流电（电池）、封闭性强，可高温高压消毒134℃

2动力强劲，扭矩大。

3转速：0～1500转

4,手控无极变速

1. 可用于空心钻头，骨牵引针，髓内针，和普通接骨打孔的工作