# 三用电热恒温水箱技术参数

1. 电源电压 AC220V 50HZ
2. 控温范围 RT+5-100℃
3. 温度波动 ±0.5℃
4. 功率≤2000W