# 单头移动式手术无影灯技术参数

1. 安装方式：移动式
2. 主要用途：外科门诊小手术照明
3. 灯泡类型：LED
4. 直径:≥500mm
5. 灯泡平均寿命：≥60000h
6. 灯头体：1个
7. 手柄：可拆卸，可高温灭菌消毒。