# 听力检查仪技术参数

★1. 抗噪：无需静音室，在普通诊疗室或病房均可正常使用。

1. 便携式设计，方便医护人员携带到病房进行检查。
2. 检测方式：瞬态诱发耳声发射（TEOAE)筛查功能。

★4. 完全符合卫生部颁布的听力筛查技术规范的要求。

5. 电源：锂离子可充电式电池

▲6.所有测试过程都是全自动的，筛查结论由仪器自动给出，无需操作人员进行主观评估。

7.全中文界面，可同时显示测试过程中的所有重要参数和测试波形。

8.手持式测听手柄。

9. 结果打印：能通过过个人电脑进行测试报告的打印输出,也可通过选配的热敏打印机进行打印。