# 生物显微镜（一）技术参数

1.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

2.明场观察，主机具有暗场，相差和荧光功能的升级空间。

3.双目≥30°观察筒。

4.≥10倍目镜，视野数≥20mm。

5.配备平场消色差物镜4X/0.10NA，26.2mmW.D，10X/0.25 NA，7.8mm W.D，40X/0.65 NA，0.31MM W.D，100x/1.25 NA，0.10MM W.D。

6.LED透射光光源，白色冷光源，寿命≥25000h