# 产科婴儿床技术参数

1.产品规格：长：全长≧800mm；宽：全宽≧480mm；高：最低≧850mm，可以整床升至≧1100mm.

1. 功能：婴儿盆向前倾斜、整床升降
2. 每床最少配置：ABS婴儿睡盆1个，婴儿盆座一个，倾斜开关一套，升降系统一套，双面脚轮4个，婴儿床垫一个，蚊帐一个。
3. 床体可载重≥10kg。
4. 前倾调节高度：0°-9°±1°。
5. 脚轮内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。
6. 婴儿床的床垫应符合标准医用床垫的要求，内置不低于4公分[海绵](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=%E6%B5%B7%E7%BB%B5&rsv_pq=e8ea331c00070215&oq=%E5%A9%B4%E5%84%BF%E5%BA%8A %E6%8A%A4%E7%90%86%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=68f2mqZMd79Qcv6/W4Q6X93swbnmwWUWqAL/3Aar0mSG8EvvpVXiIava3ZarIh+iKuS8&tn=baiduhome_pg&ie=utf-8" \t "https://www.baidu.com/_self)，布料采用防水布，保证液体不渗透，容易擦拭。
7. 睡盆采用食品级、耐药全透明ABS注塑而成，长830mm，宽490mm，高250mm
8. 材质：整体采用优质钢材，金属表面经过多道工序处理，采用粉末喷涂的工艺，喷涂均匀，颜色持久、靓丽。

‌