**开平市中心医院病案密集架**

**采购项目**

**遴 选 文 件**

**开平市中心医院**

**二〇二五年九月**

**目 录**

[第一部分 遴选邀请函 3](#_Toc169861802)

[第二部分 供应商须知 1](#_Toc169861813)0

[第三部分 评审内容 16](#_Toc169861823)

[第四部分 合同书格式 2](#_Toc169861824)2

[第五部分 响应文件格式 26](#_Toc169861825)

# 第一部分 遴选邀请函

### 本项目为开平市中心医院病案密集架采购项目，相关事宜公告如下：

### **1.项目概况**

1.1项目名称：开平市中心医院病案密集架采购项目


1.2项目总预算：295397元

1.3质量目标：符合国家及行业现行有关规范和标准

1.4遴选内容：产品技术参数和数量要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 最高限价（元） | 单位 | 数量 |
| 密集架 | 1、产品主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、防倾倒装置组成。 | 295397 | 批 | 1 |
| ★2、架体尺寸：A区五层11列，列节尺寸：宽度4800mm，深度：750mm，高度：1600mm；B区五层1列，列节尺寸：宽度6300mm，深度：350mm，高度：1600mm；B区五层7列，列节尺寸：宽度6300mm，深度：750mm，高度：1600mm，C区五层1列，列节尺寸：宽度6300mm，深度：350mm，高度：1600mm；C区五层12列，列节尺寸：宽度6300mm，深度：750mm，高度：1600mm。 |
| 3、轨道：采用3.0mm优质304不锈钢，一次折弯成型，轨芯采用20\*20mm实心方钢（304不锈钢材质）。 |
| ▲4、底架：采用3.0m热轧钢板，折弯成型，并采用双折弯工艺加强，上面弯边大于50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用φ10×20（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板。四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥4 5 , 增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。  表面涂层理化性能要求：①硬度：≥3H；②冲击高度 500mm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；③附着力0级；④耐腐蚀10级。 |
| ▲5、立柱采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，立柱成型尺寸50x50mm，正面压制梯形凹槽，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥3 0mm ,深度≥1.5mm，凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。  表面涂层理化性能要求：①硬度：≥3H；②冲击高度 500mm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；③附着力0级；④耐腐蚀10级。 |
| ▲6、搁板采用1.0mm冷轧钢板，采用多折弯边一体成型工艺，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体无塑性变形和其他异常现象。 |
| 7、挂板采用1.0mm冷轧钢板，一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，孔上下位置设有四根圆筋，挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接。  表面涂层理化性能要求：①硬度：≥3H；②冲击高度 500mm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；③附着力0级；④耐腐蚀10级。 |
| 8、挡棒采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm＊15mm，四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 |
| 9、侧板采用1.0mm冷轧钢板，分为上、中、下三节，整体设计新颖，造型美观。  表面涂层理化性能要求：①硬度：≥3H；②冲击高度 500mm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；③附着力0级；④耐腐蚀10级。 |
| 10、门板采用1.0mm冷轧钢板，采用正方形三级管理锁，外形尺寸为90mm＊90mm，安装完成后锁具表面与门板齐平。  表面涂层理化性能要求：①硬度：≥3H；②冲击高度 500mm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；③附着力0级；④耐腐蚀10级。 |
| 11、具有防尘板、防鼠板。 |
| 12、传动摇手装置：采用常用摇手装置，如：三叉式、圆盘式、7字型等。摇把可折叠隐藏，自动挂档、脱档，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动。链条破断力≥1800kg。传动轴采用内径Φ20实心45＃钢；连接钢管采用内径Φ20无缝钢管；底盘轴承安装采用P204E级带座球面轴承。 |
| ▲13、制动装置：每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。 |
| ▲14、（1）载重性能要求：搁板负载载重 80kg，最大挠度 3mm，24h 卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于 0.3mm。  （2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重 80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。  （3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于 11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。 |
| 17、制造要求：  （1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于 1mm，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。  （2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。  （3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm 内。  （4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。  （5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 |
| 18、安装要求：  （1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形。  架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。  （2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。  （3）门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm 之间。  （4）导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m，5m中不大于2.0mm，两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m，两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于  2.0mm/m，全长不大于 2.0mm，导轨对接处高低差不大于 0.3mm，架体移动时与轨道保持 90 度。  （5）架体平行度：正负在 1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在 1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在 1—2mm/列之间。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | | | |

**平面示意图：**



1.5 商务服务需求：

1.5.1本项目**交货期为30个日历天**（含密集架的安装和调试时间）；

1.5.2投标人所投报的货物应当是一年内生产的、全新未使用的、无损坏的全新货物，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

1.5.3中标人负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场人员的人生意外保险。

1.5.4各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

1.5.5货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

1.5.6中标人负责组织专门的技术团队负责设备的安装和调试、对院内相关人员培训等工作完成后，联系本项目负责人，按医院的流程进行验收，此外验收后终身提供免费的技术指导服务。

1.5.7本项目质保期最少七年，质保期内如果产品出现故障（非人为损坏），供应商提供24小时免费上门检测维修服务，质保期后应提供终身维护服务，请在遴选响应文件中列明质保期内和质保期外的详细服务方案。

### **2．供应商资格要求**

供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

2.1须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，企业财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,具备承担遴选项目的能力；

2.2所提供的必须是遴选响应人合法生产或代理的符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准的合格产品，并能确保在合同有效期内按照合同中规定的品名、厂家、规格、价格、批号、有效期及时供货；

2.3生产厂家或销售商家须具有相应资质；

2.4不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格；

2.5具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担遴选项目供货能力和服务。

2.6遴选响应人应在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）网站中查询企业信用信息，不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响遴选响应及履约能力的情形；在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站中查询“失信被执行人” 、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购不良行为记录”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，不得存在被列为失信被执行人的情形，并将查询结果网页打印并加盖公章；

2.7近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录；

2.8如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应；

2.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应；

2.10遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

2.11本次遴选不接受联合体遴选响应。

2.12本次遴选未得到遴选人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿遴选人全部损失。

2.13遴选响应人须入驻广东政府采购智慧云平台。（登录“广东政府采购智慧云平台”找到入驻资格的页面进行截图）。

### **3．遴选响应资料**

3.1开平市中心医院病案密集架采购项目报名表**（报名资料与遴选文件一齐提交即可）**；

3.2遴选响应文件（**一正两副**）**,** 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章

以上资料准备完整的供应商方可参加，遴选响应文件和报名表获取方式：本院网站下载。

**4.资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：**

4.1时间:2025年9月29日-2025年10月11日

（工作日上午8：30——11:30，下午2:00——5:30）

4.2地点：广东省开平市长沙街道办事处三江A7区，开平市中心医院张襯大楼后勤股

（邮寄收件人：龚小姐，电话：15917318304）

4.3报价方式：

遴选响应人应根据遴选文件的要求进行一次性报价，遴选人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用，总价包含装卸费、保险费、人工费、安装费、材料费、税金等一切费用。

4.4评审办法：综合评分法

**详细评审**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | |
| 分值构成 | 商务部分20分 技术部分50分 报价得分30分 | |
| 技术部分 | 产品的技术条款响应情况 (27分) | 根据投标人所投报产品的技术条款对招标文件采购需求“技术标准与要求”的响应情况进行评审。 1、所投报产品技术条款完全满足招标文件采购需求“技术标准与要求”中带“▲”的参数要求（5项），每项得3分；不满足或未响应招标文件要求的不得分。最高得15分。  2、所投报产品技术条款完全满足招标文件采购需求“技术标准与要求”中非带“▲”的参数要求（12项），每项得得1分，最高得12分。若有任意一种不满足或未响应招标文件要求的不得分。 3、本项最高得分为27分。 |
| 货物安全质量保障方案 (8分)，（等次分值选择：0;2;5;8;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的货物安全质量保障方案（内容包括：①货物制作及生产方案、②货物（含材料）选型、③质量及安全标准、④质量及安全保障措施）进行评审。所提供的货物安全质量保障方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行，货物（含材料）选型合理、可靠、耐用。 1、货物安全质量保障方案完全满足且优于采购需求的，得8分； 2、货物安全质量保障方案完全满足采购需求的，得5分； 3、货物安全质量保障方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供货物安全质量保障方案的不得分。 |
| 安装调试方案 (8分)，（等次分值选择：0;2;5;8;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的安装调试方案（内容包括：①安装调试方案、②安装调试技术重点难点分析及应对措施、③安装人员安排计划）进行评审。所提供的安装调试方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、安装调试方案完全满足且优于采购需求的，得8分； 2、安装调试方案完全满足采购需求的，得5分； 3、安装调试方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供安装调试方案的不得分。 |
| 供货进度计划和保障措施 (7分)，（等次分值选择：0;1;4;7;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的供货进度计划和保障措施（内容包括：①供货进度计划、②供货进度保障措施、③供货人员及车辆安排计划）进行评审。所提供的供货进度计划和保障措施应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、供货进度计划和保障措施完全满足且优于采购需求的，得7分； 2、供货进度计划和保障措施完全满足采购需求的，得4分； 3、供货进度计划和保障措施部分满足采购需求的，得1分； 4、未提供货物供货方案的不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (9分)，（等次分值选择：0;3;6;9;） | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有家具类项目业绩的，每项得3分，未提供的不得分。本项最高得分为9分。 注：需在投标文件中提供项目合同关键页（须体现出签订合同双方的单位名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期、项目主要内容等的关键页）复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
| 售后服务方案 (11分)，（等次分值选择：0;2;6;11;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的售后服务方案（内容包括：①质量保证期（或保修期）响应情况；②维修响应时间承诺；③售后服务人员安排计划；④应急维修措施）进行评审。所提供的售后服务方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、售后服务方案完全满足且优于采购需求的，得11分； 2、售后服务方案完全满足采购需求的，得6分； 3、售后服务方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供售后服务方案的不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.5遴选结果：开平市中心医院官网公示

**5.本次遴选相关事宜联系：**

项目联系人：龚小姐，电话：0750-2371848

**6.报名须知**

6.1 本次遴选项目接受现场资料递交或邮寄。

6.2 违反《遴选响应承诺函》内容的单位及授权人视为失信人，失信人将列为黑名单，取消其响应开平市中心医院所有遴选项目的资格。

6.3其他视为失信人的情况：

（1）无故不参与响应或未按时响应的三次及以上；

（2）撤销遴选响应未在遴选响应截止前24小时内以书面形式通知遴选人三次及以上的；

（3）遴选响应文件出现严重错误给遴选工作带来影响三次及以上的。

6.4 报名不足3家供应商时，将依据《开平市中心医院采购管理办法》调整采购方式。

**7.注意事项**

7.1超过遴选产品最高限价按响应无效处理。

7.2遴选响应产品不满足实质性需求的按响应无效处理。

7.3 ★标识的为核心参数，如不满足则视为无效投标。

**8.遴选响应文件的制作、装订、密封、标记**

8.1 遴选响应文件必须左侧胶装，不接受其他装订方式。

8.2 遴选响应文件份数：**一正二副**，并在遴选响应文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

8.3将遴选响应文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本复印件。

8.4 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

8.5 以上所需文件正本均需逐页加盖遴选响应人公章（红章），副本可为正本复印件,封面须盖公章。

8.6 所有密封口处均应用封条密封并加盖遴选响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字。

备注：遴选响应文件中的格式文件，请遴选响应人必须按照遴选文件提供的格式文件进行提供，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按响应无效处理。

开平市中心医院

2025年9月29日

# 第二部分 供应商须知

## 一、说 明

### 1.适用范围

1.1本遴选文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的项目。

1.2本遴选文件的解释权归采购人所有。

### 2.定义

2.1“采购人”是指开平市中心医院。

2.2“供应商”指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

2.3服务：遴选文件规定卖方必须承担的咨询、技术协助及其它相关义务。

2.4语言：采购文件的语言为简体中文。

2.5日期：指公历日。

2.6时间：指北京时间。

### 3.适用法律

采购人和供应商均应当遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规。

### 4.知识产权

4.1供应商应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2最终确定的政府采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.3供应商不拥有响应的知识产权的，则在响应（遴选）报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由供应商承担责任。

### 5.禁止事项

5.1采购人和供应商不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。

5.2供应商不得向采购人、遴选小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开启响应文件之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与遴选小组、采购人接触。

### 6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开启响应文件后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出遴选小组人员之外。

6.3在评审期间，供应商不得向遴选小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4遴选小组不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

6.5所有供应商自行承担与响应有关的全部费用。采购人在任何情况下均不承担该费用。

### 7. 供应商诚信管理

7.1供应商在本遴选项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通响应（递交响应书之前或之后），人为地使响应丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人有证据表明供应商在本遴选项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其响应。

7.3 供应商有下列情形之一，将作不良诚信记录：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交的；

（2）开启响应文件后擅自撤销响应，影响遴选继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（5）成交后无正当理由拒绝签订合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同的；

（7）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（8）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（9）恶意投诉，给采购人造成损害的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）经认定的其他有违诚实信用的行为。

## 二、遴选文件说明

### 8. 遴选文件构成

8.1遴选文件用以阐明项目情况、评审程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和响应文件的制作等，由遴选邀请函、采购需求、供应商须知、评审办法、合同范本和响应文件格式构成。

### 9. 遴选文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者遴选小组可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取遴选文件的供应商。

9.2如果修改的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，将相应顺延递交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件的制作

### 10.制作要求

10.1供应商应当仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对遴选文件作出实质性响应。

10.2供应商应按遴选文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3供应商应提供**响应文件正本一份、副本二份。**在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4响应文件的正本必须打印，并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的授权委托书并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6电报、电话、传真、电子邮件形式的响应概不接受。

### 11.响应文件的内容

11.1响应文件由

（1）封面；

（2）目录；

（3）响应书；

（4）报价一览表；

（5）遴选响应承诺函；

（6）供货、质量保证书；

（7）近三年来响应产品的销售业绩一览表；

（8）法定代表人证明书；

（9）法定代表人授权委托书；

（10）关于资格的声明函；

（11）响应资格证明书；

（12）响应承诺书；

11.2响应（遴选）报价

（1）遴选报价应为人民币全包价（包含项目所有成本费、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

（2）供应商应按响应文件的响应价格表格式填写响应内容的单价和总价。

（3）经遴选后，供应商所报的最后遴选报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3供应商应当提交具备履行合同能力的证明文件。

11.4证明文件：技术能力证明，符合遴选文件要求的证明等。

11.5证明服务的合格性和符合遴选文件规定的文件。

11.6供应商应提交其拟供的合同项下的服务的合格性符合遴选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

11.7服务合格性的证明文件应包括服务来源地的说明，服务与遴选文件的要求相一致的证明文件，其他说明所提供服务已对技术要求做出了实质性响应的文件或说明与技术规格条文的偏差和例外等，形式可以是文字说明、图纸及其他资料。

### 12.响应文件格式

12.1供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。响应文件的完整性是评审的内容之一。

### 13.响应有效期

13.1响应文件从开启响应文件之日起，响应有效期为30个工作日。

13.2特殊情况下，采购人可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

## 四、响应文件的递交

### 14.响应文件的密封和标记

**14.1供应商应将响应文件正本和副本用信封分别密封，并标明供应商的名称、项目名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。**

14.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，并加盖骑缝章（公章）。

14.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照遴选文件中规定的时间和地址送至开平市中心医院。

14.4未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购人对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

### 15.递交响应文件的时间、地点以及截止时间

15.1 递交方式：现场提交或邮寄（报名资料及遴选文件可一齐寄出）

15.1.2 现场提交地点：开平市中心医院张襯大楼六楼后勤股（地址：开平市长沙街道办事处三江A7区）

15.1.3 邮寄信息：广东省开平市长沙街道办事处三江A7区，开平市中心医院张襯大楼（收件人：龚小姐，电话：15917318304）

响应文件递交地点：开平市中心医院张襯大楼6楼后勤股（地址：[广东省江门市开平市长沙街道办事处三江A7区](https://www.kpzxyy.com/location/)）

15.2递交响应文件时间：时间:2025年9月29日-2025年10月11日

（工作日上午8：00——11:30，下午2:00——5:30）

15.3采购人拒绝接受以下文件：

（1）提前递交的文件。

（2）在响应截止时间后递交的响应文件。

（3）未按规定包装和密封的响应文件。

15.4响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到响应截止时间之前，可以补充、修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购人。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补偿、修改的内容为准。

（2）除法律法规允许的情况外，在响应截止时间之后至响应有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其响应，否则取消投标资格。

# 第三部分 评审内容

本项目采用综合评分法，即满足遴选文件全部实质性要求的响应人才能进入评比阶段，对未能通过资格审查和符合性审查的响应文件作无效响应处理，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选供应商的评审方法。**评审小组对提交有效报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。**评审以遴选文件规定的条件为原则，最低报价不作为成交的唯一依据**。**

**一、资格审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 审查项目 | 审查内容 |
| 资格审查 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与的响应人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；（提供《中小企业声明函》；若响应人为监狱企业、残疾人福利性单位的，则提供《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》复印件）。  3、本项目的特定资格要求：  （1）响应人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；  1）响应人应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人；（提供有效的营业执照或相关单位登记证书复印件（若法人或者其他组织响应的），自然人有效的身份证明复印件（若自然人响应的）。若分支机构响应的，应当取得总公司（总所）出具给分支机构的有效授权，并同时提供总公司（总所）的营业执照、总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书及分支机构的营业执照复印件）  2）响应人应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度财务状况报告或2025年1月至今任意1个月的财务报表或银行出具的资信证明复印件）  3）响应人应当具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；（提供《关于资格的声明函》）  4）响应人应当有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供相应证明文件复印件）  5）响应人参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行；（提供《关于资格的声明函》）  6）响应人应当符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供《关于资格的声明函》）  （2）响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以开启响应文件当日采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询响应人信用记录为准，如相关失信记录已失效，应当提供相应证明文件复印件）  （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的招标采购活动；（提供《关于资格的声明函》）  （4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《关于资格的声明函》）  （5）本合同包不接受联合体响应。（提供《关于资格的声明函》）  （6）响应人须提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》  （7）响应人须提供厂家出具有效的经销证书和电梯安装委托书（非厂家投标时提供）  （8）供应商须入驻广东政府采购智慧云平台。（登录“广东政府采购智慧云平台”找到入驻资格的页面进行截图） |

**二、符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **审查项目** | **审查内容** |
| 符合性审查 | 1.报价未超出本项目的最高限价；  2.响应文件已按照遴选文件规定要求签署、盖章；  3.响应文件中已提交有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书（如果法定代表人/负责人直接参加本项目响应及签署响应文件的，可不提供授权委托书）；  4.响应有效期符合遴选文件要求；  5.响应文件中不存在遴选文件或法规明确规定的其他无效响应情形。 |

**三、本项目的评审因素如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | |
| 分值构成 | 商务部分20分 技术部分50分 报价得分30分 | |
| 技术部分 | 产品的技术条款响应情况 (27分) | 根据投标人所投报产品的技术条款对招标文件采购需求“技术标准与要求”的响应情况进行评审。 1、所投报产品技术条款完全满足招标文件采购需求“技术标准与要求”中带“▲”的参数要求（5项），每项得3分；不满足或未响应招标文件要求的不得分。最高得15分。  2、所投报产品技术条款完全满足招标文件采购需求“技术标准与要求”中非带“▲”的参数要求（12项），每项得得1分，最高得12分。若有任意一种不满足或未响应招标文件要求的不得分。 3、本项最高得分为27分。 |
| 货物安全质量保障方案 (8分)，（等次分值选择：0;2;5;8;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的货物安全质量保障方案（内容包括：①货物制作及生产方案、②货物（含材料）选型、③质量及安全标准、④质量及安全保障措施）进行评审。所提供的货物安全质量保障方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行，货物（含材料）选型合理、可靠、耐用。 1、货物安全质量保障方案完全满足且优于采购需求的，得8分； 2、货物安全质量保障方案完全满足采购需求的，得5分； 3、货物安全质量保障方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供货物安全质量保障方案的不得分。 |
| 安装调试方案 (8分)，（等次分值选择：0;2;5;8;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的安装调试方案（内容包括：①安装调试方案、②安装调试技术重点难点分析及应对措施、③安装人员安排计划）进行评审。所提供的安装调试方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、安装调试方案完全满足且优于采购需求的，得8分； 2、安装调试方案完全满足采购需求的，得5分； 3、安装调试方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供安装调试方案的不得分。 |
| 供货进度计划和保障措施 (7分)，（等次分值选择：0;1;4;7;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的供货进度计划和保障措施（内容包括：①供货进度计划、②供货进度保障措施、③供货人员及车辆安排计划）进行评审。所提供的供货进度计划和保障措施应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、供货进度计划和保障措施完全满足且优于采购需求的，得7分； 2、供货进度计划和保障措施完全满足采购需求的，得4分； 3、供货进度计划和保障措施部分满足采购需求的，得1分； 4、未提供货物供货方案的不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (9分)，（等次分值选择：0;3;6;9;） | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有家具类项目业绩的，每项得3分，未提供的不得分。本项最高得分为9分。 注：需在投标文件中提供项目合同关键页（须体现出签订合同双方的单位名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期、项目主要内容等的关键页）复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
| 售后服务方案 (11分)，（等次分值选择：0;2;6;11;） | 根据投标人针对本项目采购需求所提供的售后服务方案（内容包括：①质量保证期（或保修期）响应情况；②维修响应时间承诺；③售后服务人员安排计划；④应急维修措施）进行评审。所提供的售后服务方案应具针对性、条理清晰，内容明确具体、合理可行。 1、售后服务方案完全满足且优于采购需求的，得11分； 2、售后服务方案完全满足采购需求的，得6分； 3、售后服务方案部分满足采购需求的，得2分； 4、未提供售后服务方案的不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

（一）技术评定

（1）由评审小组对每个响应人的技术指标响应进行审核和分析；对每个响应人的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

（2）将每一个评审小组成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该响应人的技术评定得分。

（二）商务评定

（1）由评审小组对每个响应人的商务指标响应进行审核和分析；对每个响应人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。

（2）将每一个评审小组成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该响应人的商务评定得分。

（三）价格评定

（1）价格核准：响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

b）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人的修正应当采用书面形式，并加盖响应人公章，或者由法定代表人/负责人或委托代理人签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

（2）价格评分：取满足遴选文件要求且最低报价作为基准价，定基准价的价格评分为30分。其他响应人的价格分按照下列公式计算：

报价得分＝（基准价/有效报价）×30。

（3）价格评定得分=报价得分。

（四）综合评估分的计算

（1）综合评估分=技术评定得分+商务评定得分+价格评定得分；

（2）在评审过程中所有计算结果均精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入；

（3）将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按报价由低到高顺序排列。综合评估分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评审**小组根据评审情况推荐成交候选供应商，开平市中心医院从成交候选供应商名单中确定****1家成交供应商。**

# 第四部分 合同书格式

**（提供参考，具体内容由发包人及承包人协商制定）**

**开平市中心医院病案密集架采购项目购销合同**

（合同模板）

合同名称：

甲方：

乙方：

合同金额(元)：

人民币大写：

**1.甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下货物：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 产品图片 | | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 无障碍电梯 |  | |  |  |  |  |  |
| 交货期  （日历日） | |  | 交货地点 | 开平市中心医院指定地点 | | | | |
| 备注 | |  | | | | | | |

**2.合同服务期：**2025年 月 日至2026年 月 日

**3.交付期：乙方接到甲方通知 天内向甲方交付上述货物。**

**4.运输、安装和验收**

4.1 乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担货物的运费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

4.2甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在3天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.3甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置货物的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对货物进行技术验收。

**5.付款方式**

验收合格及正常使用后乙方应向甲方出具与货物总价金额相对应的发票。甲方在收到乙方发票并确认无误后，应在90个工作日内以银行汇款方式向乙方指定银行账户一次性支付货款。

**6.质量保证及售后服务**

6.1乙方应保证所供货物必须是正规渠道提供的的近一年出厂的、全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、行业有关标准、制造厂标准及遴选响应文件技术要求。如果在甲方验收合格后，货物的质量或规格仍存在与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供质保期为 个月, 个月内出现质量问题，免费调换并承担换货造成的所有费用。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算。

6.3无条件接受18号令的相关条款规定。

**7.索赔条款**

7.1如经国家相关部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在货物被确认为不符合合同约定之日起30日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方折价收取或在货物被确认为不符合同约定之日起30日内向甲方返还已收取的部分货款。

7.1.3乙方应在货物被确认为不符合约定之日起3日内调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。乙方发生延期交货和延期服务或延期退款的，每逾期一日按货物合同总价的千分之三向甲方支付赔偿金，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。如乙方超过约定期限15天仍不交货或提供服务的，甲方有权终止合同并要求退货退款，乙方应在甲方要求终止本协议之日起30日内将甲方已付货款返还至甲方。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

**8.争端的解决**

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

**9.合同生效**

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章生效。

9.2本合同一式两份，以中文为准，签约双方各执一份，具有相同的法律效应、传真件有效。

(以下无正文)

甲方(盖章)：

甲方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

乙方(盖章)：

开户银行：

银行账号：

乙方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

第五部分 响应文件格式

## 一、响应书

致：开平市中心医院

根据 开平市中心医院病案密集架采购项目项目的遴选文件，供应商承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件正本一份和副本二份。

2.供应商愿意参加响应并在成交后按遴选文件规定履行义务。

3.供应商已详细审查全部遴选文件，包括澄清或修改文件（如有的话）等全部资料。供应商完全理解遴选文件的内容，不存在对遴选文件不明白和误解。

4.响应文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我单位愿意放弃成交的权利和接受政府采购监督管理部门的处罚。

5.参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.响应有效期为30个工作日，自开启响应文件之日起算。

7.如果开启响应文件后，在响应有效期内撤回文件的，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

8.供应商同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵单位不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

9.与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称： （盖公章）

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商联系电话：

日期： 年 月 日

## 二、报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开平市中心医院病案密集架采购项目 | | | |
| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 产品参数 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 密集架 |  |  |  |  | |
| 总报价 | | 小写（人民币） | ￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 | | | |
| 大写（人民币） |  | | | |
| 交货期 | |  | | | | |
| 交货地点 | | 开平市中心医院指定地点 | | | | |
| 备注 | |  | | | | |

要求：

1.上述总报价应为人民币含税全包价，包括所有安装费、人工费、材料费、配件费、吊装费、调试费、特种设备检测费、办证费、税费等一切费用，包质量、包安全文明施工。响应人报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

2.报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00元）；

3.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

**三、遴选响应承诺函**

致**开平市中心医院** ：

在参与开平市中心医院病案密集架采购项目的遴选活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的遴选响应；

二、不在遴选响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他遴选响应人相互串通响应，排斥其他遴选响应人的公平竞争，损害遴选人或其他遴选响应人的合法利益；

四、不与遴选人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对遴选人及遴选委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；

八、不恶意压低或抬高响应报价；

九、不在遴选结束后进行虚假恶意投诉；

十、若我方成交，除因不可抗力或遴选文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与遴选人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十一、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

## 四、供货、质量保证书

致**开平市中心医院** ：

作为销售/生产（所响应产品名称）　　　　　　　　　　的企业(企业名称): 　　　　　　　　　　　　　　　　　，我单位同意上述产品参与开平市中心医院开平市中心医院病案密集架采购项目的遴选工作。根据遴选文件的规定，我单位的产品在遴选项目中，一旦成交并依法签订购销合同后,我单位保证:上述产品的生产标准达到产品执行标准和遴选响应文件响应程度，响应有效期及合同签订有效期内,保证按遴选文件、遴选响应文件响应要求及合同等具体要求向遴选人提供产品。如有违反,愿依法承担违约责任。

我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实,合法,并愿承担一切法律责任。

本保证书有效期限为：遴选之日起60天的遴选响应有效期内。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

## **五、近三年来响应产品的销售业绩一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订日期 |
| 1 |  | （客户名称） |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

要求：

供应商须提供至少一份原始合同复印件或扫描件并加盖公章。

注：投标人提供的业绩是否符合评分要求，由评标委员会认定。

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

## 六、法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附：法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字（或签章）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 开平市中心医院病案密集架采购项目 项目的遴选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）：

被授权人（授权代表）

身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

身份证复印件粘贴处

（反面）

## 八、关于资格的声明函

致：开平市中心医院

关于贵单位的（开平市中心医院病案密集架采购项目）的遴选邀请，我单位自愿参加本次遴选，并声明：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚遴选文件的要求及有关文件规定，并满足以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次遴选采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

## 九、响应资格证明书

1.营业执照（副本）。

2.报名有效期内报名企业“信用中国网站【信用服务】菜单中失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果、“国家企业信用信息公示系统”完整的信用报告。

（查询结果需显示查询时间，查询后右击鼠标选择“打印”）

3.企业近半年任意三个月缴纳税收证明和企业近半年任意三个月社会保障资金证明。

4.供应商认为需要的其它资料。

**要求：供应商应当在响应文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。**

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

## 十、响应承诺书

致：开平市中心医院：

本公司已详细阅读了开平市中心医院病案密集架采购项目项目遴选文件，自愿参加上述工程响应，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在遴选文件规定的时限内按照文件要求完成采购项目，按时向采购人完成交货及安装。质量按照遴选文件的承诺并满足遴选文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、江门市有关招标投标的法律法规规定，自觉采购市场秩序。否则，同意被废除遴选资格并接受处罚。

3.保证遴选文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效遴选文件处理并被没收遴选担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收遴选担保。

4.保证遴选文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照遴选文件及中标通知书规定签定合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收遴选担保。

6.保证按照合同约定完成合同范围内的全部内容。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

7.保证中标之后不转包、不挂靠，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按遴选文件要求派驻管理人员及投入机械设备。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作。

供应商名称： （盖公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日